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8种80组抽查产品检测项目清单

	序号
	产品名称
	检测项目

	1
	＊车用油品类40组
	汽油10组：研究法辛烷值（RON) 、 抗爆指数（RON+MON）/2、硫含量、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、铜片腐蚀
柴油20组：酸度、硫含量、运动黏度
密度、铜片腐蚀、总污染物含量、多环芳烃、闪点（闭口）
车用尿素10组：尿素含量、密度、折光率、缩二脲、醛类、碱度、不溶物、磷酸盐

	2
	＊电动自行车类20组
	电动自行车6组：GB 17761-2024，GB 42295-2022：整车质量；尺寸限值；结构；车速提示音；电气装置；制动性能；铭牌；整车编码；电动机编码；号牌安装位置；产品合格证；使用说明书；淋水涉水；鸣号装置；塑料占比；电池组防篡改；控制器防篡改；限速器防篡改；标识与警示语；互认协同充电
充电器6组：GB 42296-2022：充电参数、防触电保护、工作温度下的泄漏电流、电气强度、外壳冲击、跌落、内部布线、输出接口安全性、熔断器、电源软线及输出线
电池5组：GB/T 22199.1-2017：外形尺寸；外观；2 hr容量；大电流放电；能量密度；快速充电能力；GB 43854-2024：标志；过充电试验、自由跌落试验、阻燃性试验、提把强度试验、外部短路试验、绝缘电阻试验、热滥用试验、标志、I2(A)放电、过流放电试验；
乘员头盔3组：GB 811—2022：结构、视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性

	3
	＊烟花爆竹6组
	标志、包装、外观、部件、结构、材质、药种、药量、燃放性能

	4
	纸尿裤5组
	条质量偏差、渗透性能、pH值、杂质、防侧漏性能、可迁移性荧光物质

	5
	塑料管材3组
	GB/T 10002.1-2023：颜色和外观、尺寸测量、弯曲度、尺寸的测定、密度、纵向回缩率

	6
	坐便器2组
	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复、污水置换功能、卫生纸试验、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值；

	7
	花洒2组
	螺纹精度、安全性能、表面涂镀层质量、密封性能、流量、机械强度、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、淋浴器节水评价值、喷射力、淋浴器水效限定值；

	8
	行车记录仪2组
	GB 4943.1-2011：标记和说明、输入电流、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、与电网电源的连接、抗电强度、接触电流和保护导体电流；
GB 4943.1-2022：标记和说明、安全防护、输入电流、电气间隙、爬电距离、接触电流和保护导体电流、抗电强度试验、固体绝缘。

	
	共计80组
	



注：1.抽查以生产领域为主。
2.带＊为全省联动抽查产品。
3.按照现行有效标准开展。






